**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 28.04.2021 года № 55**

|  |
| --- |
| **«О внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (Первое чтение)»** |

Рассмотрев проект, разработаннный администрацией Сосновоборского городского округа и представленный рабочей группой, и на основании статьи 4.9\_1 закона Ленинградской области от 2 июля 2003 года N47-оз «Об административных правонарушениях» (с изменениями), совет депутатов Сосновоборского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в «Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (далее – Правила), утвержденные решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25.10.2017 № 160 (с изменениями):

1.1. включить в Правила дополнительную статью 8\_1 в следующей редакции:

«Статья 8\_1. Требования к размещению и содержанию уличной детской

игровой и спортивной инфраструктуры

8\_1.1. Требования к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (детских игровых площадок, инклюзивных спортивно-игровых площадок, детских спортивных площадок, комплексных площадок, спортивных площадок, инклюзивных спортивных площадок, спортивных комплексов для занятий активными видами спорта, спортивно-общественных кластеров, площадок воздушно-силовой атлетики), в том числе требований, предъявляемых к устанавливаемому на площадках оборудованию, оснащению площадок покрытием, озеленению, освещению и ограждению площадок, уборке площадок и поддержанию их эстетического вида, обеспечению доступности площадок на территории Сосновоборского городского округа, установлены в соответствии со статьей 4.9-1 Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 N47-оз «Об административных правонарушениях».

8\_1.2. Детские игровые и детские спортивные площадки должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области технического регулирования, законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (далее – ТР ЕАЭС 042/2017) от 17 мая 2017 года, иным нормативным техническим документам Российской Федерации, а также нормам, установленным настоящими Правилами.

8\_1.3. Детское игровое оборудование и его размещение необходимо проектировать с учетом требований [ТР ЕАЭС 042/2017](https://legalacts.ru/doc/reshenie-soveta-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-ot-17052017-n-21/#100015). Детские игровые и спортивные площадки должны способствовать адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогать им реализовать свои потребности в активном движении, развивать силу, ловкость, сообразительность. Оборудование для детских игровых площадок должно быть представлено игровыми комплексами, инклюзивным оборудованием с инклюзивными развивающими элементами.

8\_1.4. Оборудование площадки, установленное после 1 января 2014 года должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования. Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на оборудование в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

8\_1.5. Игровое оборудование детских игровых и детских спортивных площадок должно быть сертифицировано, должно соответствовать требованиям санитарно – гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, должно быть удобным в эксплуатации и эстетически привлекательным.

8\_1.6. При размещении детского игрового и детского спортивного оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать зоны безопасности в соответствии с [ТР ЕАЭС 042/2017](https://legalacts.ru/doc/reshenie-soveta-evraziiskoi-ekonomicheskoi-komissii-ot-17052017-n-21/#100015), в пределах которых не допускается размещение других видов оборудования, скамеек, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия. Паспорт предоставляют на комплекс оборудования или на оборудование, которое может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная единица (детский игровой комплекс либо отдельно стоящие горка, качели, карусели, качалка и т.п.).

8\_1.7. Содержание и обслуживание детских игровых и спортивных площадок осуществляется с соблюдением требований следующих нормативных актов:

8\_1.7.1. Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2021 года;

8\_1.7.2. Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2016 № 1034/пр. (ред. от 19.12.2019) Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8\_1.7.3. Приказа Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст «Об утверждении национального стандарта»;

8\_1.7.4. ГОСТ Р 52169-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст.;

8\_1.7.5. ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения», введен в действие приказом Росстандарта от 17.05.2016 № 326-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

8\_1.7.6 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» от 17 мая 2017 года;

8\_1.7.7. иным нормативным техническим документам Российской Федерации.

8\_1.8. Требования к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры на территории Сосновоборского городского округа установлены приложением N1 к настоящим Правилам.

8\_1.9. Требования к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры на территории Сосновоборского городского округа, установленные настоящей статьей и приложением N1 к настоящим Правилам, являются обязательным для исполнения на всей территории Сосновоборского городского округа, за исключением случаев размещения и содержания уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры на земельных участках, находящихся в собственности граждан (если свободный доступ детей на данные территории ограничен).»;

1.2. Пункт 9.4 Правил изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция Правил | Предлагаемая редакция |
| 9.4. Освещенность территорий **улиц и дорог в городе** должна соответствовать государственным техническим регламентам в сфере освещенности территорий городского поселения, другим действующим федеральным нормативным документам и нормативным документам Ленинградской области и муниципального образования.Приоритетным направлением деятельности по освещению территории города является работа по освещению основных пешеходных путей, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей. | 9.4. Освещенность территорий **города** должна соответствовать государственным техническим регламентам в сфере освещенности территорий городского поселения, другим действующим федеральным нормативным документам и нормативным документам Ленинградской области и муниципального образования.Приоритетным направлением деятельности по освещению территории города является работа по освещению основных пешеходных путей, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей. |

1.3. Пункт 9.5 Правил изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция Правил | Предлагаемая редакция |
| 9.5. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию криминально-безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения. | 9.5. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию криминально-безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.**Не допускается размещение осветительного оборудования детских игровых и спортивных площадок на высоте менее 2,5 м.****О**[**свещение**](https://tramplinsport.ru/osveschenie-dlya-ploschadok) **детских игровых и спортивных площадок должно обеспечивать хороший обзор всей площадки, прилегающей территории, входа и выхода с неё. Система освещения должна быть безопасной, исключающей контакты детей с электричеством, в том числе в случае аварии сети. При этом система освещения не должна создавать помех автотранспорту и пешеходам на прилегающих территориях (слепить участников движения), засвечивать окна жилых зданий и учреждений.** |

1.4. Включить в Правила дополнительный пункт 9.5\_1 в следующей редакции:

«9.5\_1. Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования, устанавливаются в соответствии с пунктом 9.5\_2 настоящих Правил.

Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов, устанавливаются решением данных собственников;

Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, расположенных на огражденных земельных участках, находящихся в собственности (пользовании) организаций и граждан, устанавливаются данными организациями и гражданами.

Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, расположенных на огражденных земельных участках образовательных учреждений, устанавливаются данными образовательными учреждениями с учетом нормативных технических документов Российской Федерации и режимом работы данных образовательных учреждений.»

1.5. Включить в Правила дополнительный пункт 9.5\_2 в следующей редакции:

«9.5\_2. Уровень освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования должен обеспечивать среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия детских площадок в местах расположения оборудования для подвижных игр не менее 10 люкс в период с апреля по октябрь в следующие часы суток:

- площадок для детей дошкольного возраста – с 8.00 до 20.00;

- площадок для детей младшего и среднего школьного возраста – с 8.00 до 21.00;

- площадок для детей старшего школьного возраста – с 8.00 до 22.00.»

1.6. Пункт 26.24 Правил изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция Правил | Предлагаемая редакция |
| 26.24. При производстве зимней уборки запрещается:26.24.1. складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей;26.24.2. сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;26.24.3. вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, внутриквартальных территорий;26.24.4. откачивание воды на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог при производстве строительных, ремонтных работ. | 26.24. При производстве зимней уборки запрещается:26.24.1. складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, **на детских игровых и спортивных площадках,** а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей;26.24.2. сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;26.24.3. вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, внутриквартальных территорий;26.24.4. откачивание воды **на детские игровые и спортивные площадки,** тротуары и проезжую часть автомобильных дорог при производстве строительных, ремонтных работ;**26.24.5. скол льда на детских игровых и спортивных площадках, имеющих мягкое резиновое или мягкое синтетическое покрытие;****26.24.6. обработка детских игровых и спортивных площадок химическими реагентами, вызывающими снеготаяние;****26.24.7. механизированная уборка детских игровых и спортивных площадок. Уборка снега с поверхностей покрытий детских игровых и спортивных площадок из плитки и резиновой крошки должна осуществляться при помощи деревянных и пластиковых скребков, лопат и штапелей.** |

1.7. Включить в Правила дополнительный пункт 27.11 в следующей редакции:

«27.11. Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитарным состоянием детских и спортивных площадок, поддерживать его надлежащее состояние. В этих целях:

27.11.1. Территория площадок и прилегающая территория должны постоянно очищаться от мусора и посторонних предметов;

27.11.2. Удаление мусора из урн необходимо осуществлять в утренние часы по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

27.11.3. В летнее время подметание площадки из плитки и резиновой крошки осуществляется не реже одного раза в сутки. Уборку веток, песка и листьев с площадки необходимо выполнять веником, полимерной метлой или пылесосом.

27.11.4. Грязь и пыль с твердого покрытия из плитки и резиновой крошки необходимо смывать щетками без металлического ворса не реже одного раза в год. В качестве моющего средства можно применять жидкое мыло.

8.7.2.4. В летний период необходимо убирать из межплиточных швов траву, мох.»

1.8. Пункт 29.1 изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция Правил | Предлагаемая редакция |
| 29.1. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на органы, уполномоченные законодательством на осуществление контроля за соблюдением административного законодательства, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на это **главой администрации городского округа**, в пределах компетенции данных органов и должностных лиц. | 29.1. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на органы, уполномоченные законодательством на осуществление контроля за соблюдением административного законодательства, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на это **главой городского округа**, в пределах компетенции данных органов и должностных лиц. |

1.9. Пункт 29.4 изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция Правил | Предлагаемая редакция |
| 29.4. Протоколы об административных правонарушениях составляют уполномоченные должностные лица органов, уполномоченных законодательством на осуществление контроля за соблюдением административного законодательства, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на это **главой администрации городского округа**, в пределах компетенции данных органов и должностных лиц. | 29.4. Протоколы об административных правонарушениях составляют уполномоченные должностные лица органов, уполномоченных законодательством на осуществление контроля за соблюдением административного законодательства, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на это **главой городского округа**, в пределах компетенции данных органов и должностных лиц. |

1.10. Включить в Правила приложение N1 в следующей редакции:

**Приложение N 1**

**к Правилам благоустройства**

**муниципального образования**

**Сосновоборский городской округ**

**Ленинградской области**

ТРЕБОВАНИЯ

к размещению и содержанию уличной детской

игровой и спортивной инфраструктуры

1. Основные понятия

1. В настоящем Приложении используются следующие основные термины и понятия:

1.1. Детская игровая площадка – объект благоустройства, предназначенный для игр и активного отдыха детей разных возрастов:

1.1.1. раннего возраста – до 3 лет;

1.1.2. дошкольного возраста – до 7 лет;

1.1.3. младшего и среднего школьного возраста – 7-12 лет;

1.1.4. старшего школьного возраста и подростков (12-16 лет).

1.2. **Спортивная площадка** – объект благоустройства, предназначенный для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения.

1.3. **Регулярный визуальный осмотр** – проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

1.4. **Функциональный осмотр** – детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

1.5. **Ежегодный основной осмотр** – проверка, выполняемая с периодичностью 1 раз в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

1.6. **Консервация** – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.

1.7. **Эксплуатация** – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Классификация детских игровых и спортивных площадок

2.1. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на земельных участках многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.

Такие площадки устанавливаются на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме. Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на земельных участках, отнесенных к ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Такие площадки устанавливаются по решению администрации Сосновоборского городского округа. Их содержание и обслуживание осуществляется за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

3.3. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на отдельно сформированных земельных участках общего пользования, отнесенных к ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Такие площадки устанавливаются по решению администрации Сосновоборского городского округа за счет средств бюджета муниципального образования /или инициативными группами на основании проведения общественных обсуждений с привлечением дополнительных средств на основе договоров благотворительной помощи. После сдачи объекта в эксплуатацию площадки передаются для дальнейшего обслуживания организации, определяемой постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

3.4. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на отдельно сформированных и обособленных земельных участках общего пользования, не отнесенных к ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Такие площадки устанавливаются по решению органов управления соответствующих юридических лиц за счет их средств. После сдачи объекта в эксплуатацию площадки могут передаваться для дальнейшего обслуживания организации, определяемой органами управления соответствующих юридических лиц за счет их средств.

3. Размещение, размеры и проектирование детских игровых

и спортивных площадок

3.1. Требования к размещению и размерам детских игровых и спортивных площадок:

3.1.1. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м, комплексных игровых площадок не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов не менее 50 м.

3.1.2. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектировать из расчета 0,5 – 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки.

3.1.3. Площадки детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 – 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых. В этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.

3.1.4. Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов должно быть от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) не менее 200 кв. м.

3.1.5. Оптимальный размер игровых площадок: для детей дошкольного возраста 50-100 кв. м, школьного возраста 100-200 кв. м, комплексных игровых площадок 200-800 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять зелеными насаждениями или другими приспособлениями.

3.1.6. Размеры детских игровых и спортивных площадок, расположенных на отдельно сформированных и обособленных земельных участках общего пользования, не отнесенных к ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ, устанавливаются по решению органов управления соответствующих юридических лиц.

3.2. Требования к проектированию детских игровых и спортивных площадок:

3.2.1. При проектировании детской игровой площадки важно учесть все нюансы, чтобы результат устроил и заказчика, и детей, которые будут играть на такой детской площадке:

3.2.1.1. В перечень элементов комплексного благоустройства на детской игровой и детской спортивной площадке рекомендуется включать мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. При выборе состава детского игрового и инклюзивного спортивно-игрового оборудования площадок рекомендуется обеспечить соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп детей, особенностям здоровья детей (при оборудовании инклюзивных спортивно-игровых площадок), а также эстетическую привлекательность используемого оборудования;

3.2.1.2. При выборе оборудования для инклюзивных спортивно-игровых площадок рекомендуется выбирать доступное и многофункциональное оборудование и конструкции, позволяющие их использовать одновременно здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья различного возраста;

3.2.1.3. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует использовать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, где возможно падение детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо обустраивать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

3.2.2. Детская игровая площадка должна просматриваться с различных сторон. Кроме этого, площадка должна быть хорошо освещена. Осветительное оборудование детских игровых и детских спортивных площадок должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

3.2.3. Детская игровая площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру. Это имеет первостепенное значение, если рядом находится дорога. От бродячих животных ограждение может быть выполнено из кустарника (живая изгородь):

3.2.3.1. Защитное ограждение детских игровых площадок и спортивных площадок следует устанавливать по периметру участка, на котором расположены игровые элементы, элементы озеленения (газон, деревья, кустарники), малые архитектурные формы;

3.2.3.2. На детских игровых площадках следует устраивать в качестве защитного ограждения живую изгородь из кустарников высотой 1,0 м.;

3.2.3.3. В случае примыкания детской игровой площадки к проезжей части дорог, велосипедной дорожке, железным дорогам, водоемам необходимо предусматривать дополнительное (дублирующее) ограждение высотой 0,7-1,0 м с соблюдением следующих требований:

3.2.3.3.1. конструкция ограждения должна быть просматриваемой, должна исключать травмоопасные элементы, возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка (в том числе в случае деформации в процессе эксплуатации), возможность стоять или сидеть на нем, не должна содержать элементы, допускающие лазание детей или их подъем;

3.2.3.3.2. ограждения должны иметь качественное антикоррозийное покрытие;

3.2.3.3.3. не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся и токсичных материалов;

3.2.3.3.4. ограждение должно иметь стилевое единство с элементами оборудования детской игровой площадки;

3.2.3.3.5. конструкция ограждения по верхней кромке не должна иметь вертикальных травмоопасных элементов (декоративных пик, выступающей арматуры, труб, прутков);

3.2.3.3.6. не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся и токсичных материалов.

3.2.4. Во избежание травматизма на детских игровых и детских спортивных площадках не допускается наличие выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого демонтированного оборудования (стоек, фундамента), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных металлических перемычек (как правило, у турников и качелей), конструкций крепежа игрового оборудования.

3.2.5. Территория вокруг детской игровой площадки не должна иметь люков, стоянок автомобилей (открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей). Нужно учитывать все особенности окружающего ландшафта, необходимо учитывать требования по обеспечению инсоляции площадок в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки высаживаются не ближе 3 м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. При озеленении детских площадок запрещается применять растения с колючками и с ядовитыми плодами. Недопустимо высаживать деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

3.2.6. Все игровые элементы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга.

3.2.7. Подбирать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на возрастные группы:

3.2.7.1. для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы должно быть изготовлено без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям;

3.2.7.2. для школьников – лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий;

3.2.7.3. для подростков рекомендуется создавать спортивно-игровых комплексы (микро-скалодромы, велодромы) и оборудовать специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.2.8. Спортивные площадки следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок должно осуществляться в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно приниматься согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

4. Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию

4.1. Спортивные площадки делятся на 3 группы:

4.1.1. для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий (рассчитываемые на обслуживание любых групп населения);

4.1.2. для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на проведение соревнований высокого уровня);

4.1.3. для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта.

4.2. Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий используются универсальные или многофункциональные площадки.

4.3. Спортивное оборудование площадок предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При их выборе следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

4.4. При организации и оснащении детских площадок должна соблюдаться возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по этапному наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к активной жизни и спортивным занятиям.

4.5. Физкультурно-игровые площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное наращивание у детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных с преодолением препятствий, разминок на снарядах и пр. Этому способствуют многочисленные типы выпускаемых ныне предметов оснащения типовых детских площадок. Многие из них рассчитаны на использование детским контингентом в более широком возрастном диапазоне, включая и детей школьного возраста.

4.6. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Возраст** | **Назначение****оборудования** | **Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование** |
| Дети раннего возраста (1-3 года) | Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии | Песочницы |
|  | Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, равновесия | Домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная – один конец приподнят на высоту 10-15 см; горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки – 70 см; лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами 10 и 15 см |
|  | Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве | Качели, качалки, карусели |
|  | Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель | Стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (младшие дошкольники), 150-200 см (старшие дошкольники); кольцебросы – доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красят в красный (центр), салатовый, желтый и голубой цвета; баскетбольные щиты крепят на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки |
| Дети дошкольного возраста (3-7 лет) | Для обучения и совершенствования лазания | Пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; доска деревянная на высоте 10-15 см устанавливается на специальных подставках) |
|  | Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию | Бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; «крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной – 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна – 27 см; гимнастическая скамейка – длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см |
|  | Для обучения вхождению, лазанию, движению на четвереньках, скатыванию | Горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; горка с лесенкой и скатом, длина 240 см, высота 80 см, длина лесенки и ската – 90 см, ширина лесенки и ската – 70 см |
|  | Для развития силы, гибкости, координации движений | Гимнастическая стенка: высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины – 2 мм, расстояние между перекладинами – 25 см; гимнастические столбики |
| Дети школьного возраста | Для общего физического развития | Гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; разновысокие перекладины, перекладина- эспандер для выполнения силовых упражнений в висе «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; спортивно-гимнастические комплексы – 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 – 2,2 – 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т», или змейкой |
| Дети старшего школьного возраста | Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | Спортивные комплексы; спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, комплексные мини поля: волейбольные, футбольные, баскетбольные, велодромы и т.п.) |

4.7. Основные параметры оборудования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Игровое****оборудование** | **Требования к оборудованию** |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед – не более 20. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка – не менее 300 мм длиной с уклоном до 5, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м – не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм |

4.8. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

4.8.1. деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

4.8.2. металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;

4.8.3. бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

4.8.4. оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

4.9. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

4.10. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности:

|  |  |
| --- | --- |
| **Игровое****оборудование** | **Минимальные расстояния** |
| Качели | Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона |
| Качалки | Не менее 1 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

4.11. Комплексные игровые площадки для активного досуга детей и длительного пребывания на воздухе компонуются в основном из следующих зон: физкультурно-игровых устройств; игр с песком; спортивных игр.

4.12. Детская физическая активность, осуществляемая в произвольном режиме и в полной самостоятельности, стимулируется у детей старшего возраста также благодаря устройству на детских площадках крупноразмерных элементов, чаще всего природного происхождения.

Для этих целей рекомендуется сохранение и укрепление имеющихся неровностей естественного рельефа; сохранение естественных валунов или крупноразмерных каменных обломов смягченных очертаний, пригодных для лазания детей; закрепление естественных крупноразмерных коряг и стволов, способствующих обучению детей лазанию.

4.13. Обеспечение доступности детских и спортивных площадок для маломобильных групп населения.

4.13.1. При проектировании открытых спортивных сооружений следует руководствоваться приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.13.2. Спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную грунтовую, травяную или из синтетических материалов поверхность, ограниченную полосами ориентации шириной 1-1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортивные площадки могут опоясываться ориентационной полосой, имеющей начиная от края площадки постепенно повышающийся уклон под углом 10-12. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия полосы и площадки могут быть одинаковыми.

4.13.3. Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.

4.13.4. Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются специализированные сооружения.

4.13.5. Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно зрячих:

4.13.5.1. игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900 мм;

4.13.5.2. пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены направляющими поручнями;

4.13.5.3. выступы на поручне обозначают конец дорожки;

4.13.5.4. перепады рельефа отмечаются повышением или понижением направляющего поручня;

4.13.5.5. повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: твердое – мягкое, гладкое – неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами;

4.13.5.6. на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к площадке со стационарным игровым оборудованием.

**5. Монтаж и установка оборудования**

5.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя (изготовитель, поставщик предоставляет паспорт на оборудование в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»), нормативными документами.

5.2. Оборудование монтируют и устанавливают таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

5.3. Запрещается использовать оборудование, не обеспечивающее безопасность детей.

**6. Контроль и техническое обслуживание детских игровых и спортивных**

**площадок**

6.1. Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее – оборудование), находящееся в эксплуатации, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

6.2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

6.3. Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

6.4. Результаты контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

6.5. Контроль технического состояния оборудования включает:

6.5.1. осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

6.5.2. регулярный визуальный осмотр;

6.5.3. функциональный осмотр;

6.5.4. ежегодный основной осмотр.

6.6. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

6.6.1. Регулярный визуальный осмотр.

6.6.1.1. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

6.6.1.2. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

6.6.1.3. Регулярный визуальный осмотр, проводящийся с целью проверки оборудования, позволяющий обнаружить очевидные опасные дефекты необходимо осуществлять:

6.6.1.3.1. с 16 октября по 15 апреля – по мере необходимости/в случае обращения граждан, организаций, но не реже одного раза в месяц;

6.6.1.3.2. с 16 апреля по 15 октября – периодичность регулярного осмотра устанавливает владелец исходя из условий эксплуатации, но не реже одного раза в неделю. Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра;

6.6.1.4. Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль.

6.6.1.5. Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть, например, сломанные детали оборудования и т.д. Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

6.6.2. Функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 месяца, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

6.6.3. Ежегодный основной осмотр.

6.6.3.1. Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

6.6.3.2. На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

6.6.4. План осмотра.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, например, посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

**7. Эксплуатация детских и спортивных площадок**

7.1. Оценка мер безопасности.

Организация, эксплуатирующая оборудование, обязана:

7.1.1. регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности;

7.1.2. совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

7.2. Документация.

7.2.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

7.2.2. Документация на оборудование должна содержать:

7.2.2.1. акты контроля испытаний;

7.2.2.2. контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

7.2.2.3. инструкции по эксплуатации;

7.2.2.4. учет выполнения работ (например, «журнал выполненных работ»);

7.2.2.5. чертежи и схемы.

7.2.3. Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

7.3. Информационное обеспечение безопасности.

На детской игровой и спортивной площадке должна быть предусмотрена информационная табличка с указанием правил эксплуатации, номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

7.4. Эксплуатация.

7.4.1. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования путем демонтажа или прекращением работы.

7.4.2. Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т.п. должны быть в наличии письменные инструкции.

7.4.3. До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

7.5. Техническое обслуживание.

7.5.1. Для сокращения числа несчастных случаев эксплуатирующая организация должна составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов, и повреждений.

7.5.2. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

7.5.2.1. проверку и подтягивание креплений;

7.5.2.2. обновление окраски и уход за поверхностями;

7.5.2.3. обслуживание ударопоглощающих покрытий;

7.5.2.4. смазку шарниров;

7.5.2.5. разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

7.5.2.6. чистоту оборудования;

7.5.2.7. чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

7.5.2.8. восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

7.5.2.9. профилактический осмотр свободных пространств.

7.6. Профилактические ремонтные работы.

7.6.1. Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок.

7.6.2. Эти меры должны включать:

7.6.2.1. замену крепежных деталей;

7.6.2.2. сварку и резку;

7.6.2.3. замену изношенных или дефектных деталей;

7.6.2.4. замену неисправных элементов оборудования.

7.7. Санитарное содержание.

7.7.1. Требования к проведению летней уборки детских игровых и спортивных площадок установлены пунктом 27.11 настоящих Правил.

7.7.2. Требования к проведению зимней уборки детских игровых и спортивных площадок установлены пунктом 26.24 настоящих Правил.

7.7.3. На площадках должна своевременно производиться обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

**8. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок**

8.1. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок осуществляется по решению их собственника и за счет их средств.

8.2. Решение о демонтаже игрового оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на земельных участках, отнесенных к ведению администрации Сосновоборского городского округа, а также решение о демонтаже оборудования бесхозяйных детских игровых площадок, принимается администрацией Сосновоборского городского округа и осуществляется за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

8.3. Решение о демонтаже игрового оборудования на детской игровой и спортивной площадке, расположенной на земельном участке многоквартирного дома, принимается на собрании собственников помещений в многоквартирном доме с оформлением протокола собственников помещений в многоквартирном доме, который направляется в администрацию Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

8.4. Демонтаж элементов детской игровой и спортивной площадки, расположенной на земельном участке многоквартирного дома, осуществляется за счет средств собственников (нанимателей) помещений данного многоквартирного дома.

Приложение N 1

к требованиям к размещению

и содержанию уличной детской

игровой и спортивной инфраструктуры

**ЖУРНАЛ**

**результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских**

**игровых и спортивных площадок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование****оборудования** | **Результат осмотра** | **Выявленный дефект** | **Принятые меры** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к требованиям к размещению

и содержанию уличной детской

игровой и спортивной инфраструктуры

**ЖУРНАЛ**

**результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских**

**игровых и спортивных площадок**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Дата осмотра** | **Адрес объекта** | **Наименование детского игрового оборудования** | **Результат осмотра (оценка технического состояния)** | **Предложения по устранению дефекта** | **Подпись****ответственного лица** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к требованиям к размещению

и содержанию уличной детской

игровой и спортивной инфраструктуры

**ЖУРНАЛ**

**регулярного функционального осмотра оборудования**

**детских игровых площадок**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Дата осмотра** | **Адрес объекта** | **Наименование детского игрового оборудования** | **Результат осмотра (оценка технического состояния)** | **Предложения по устранению дефекта** | **Подпись****ответственного лица** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к требованиям к размещению

и содержанию уличной детской

игровой и спортивной инфраструктуры

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА**

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ**

**ВНИМАНИЕ!**

Дети до семи лет должны находится на детской площадки под присмотром родителей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!**

На детской площадке запрещается:

- пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг;

- мусорить, курить, распивать спиртные напитки, употреблять ненормативную лексику, приносить и оставлять различный мусор, в т.ч. стеклянные бутылки;

- выгуливать домашних животных;

- парковать транспортные средства;

- использовать игровое оборудование не по назначению.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

**Председатель совета депутатов**

**Сосновоборского городского округа В.Б. Садовский**